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АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2026                                                                                     № 343
пгт Афанасьево

	Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования      Афанасьевский муниципальный округ Кировской области


В соответствии со статьей 29.2 и статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", статьей 102 и статьей 105 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области (далее – местные нормативы) согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Афанасьевского муниципального округа от 16.06.2025 № 299 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования      Афанасьевский муниципальный округ Кировской области».

3. Отделу строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений:

3.1. Обеспечить доступ к местным нормативам, утвержденным настоящим постановлением, в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 5 дней со дня принятия настоящего постановления.

3.2. Направить настоящее постановление в Министерство строительства Кировской области в течение 30 дней со дня принятия.
4. Разместить местные нормативы в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Кировской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
	Глава Афанасьевского 
муниципального округа     Е.М. Белёва


	     


Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Афанасьевского муниципального округа от 27.07.2026 № 343
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования муниципального образования

Афанасьевский муниципальный округ Кировской области

1. Правила и область применения местных нормативов
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон № 44-ЗО).

1.2. Местные  нормативы  устанавливают  предельные  значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения,   предусмотренными статьей 101 Закона   № 44-ЗО, населения муниципального  образования  Афанасьевский  муниципальный  округ  Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня   территориальной   доступности   таких   объектов   для   населения муниципального  образования  Афанасьевский  муниципальный  округ  Кировской области.

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренные частями 1, 3 - 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа, поименованных в статье 101 Закона N 44-ЗО.

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
2. Основная часть. Расчётные показатели нормативов градостроительного проектирования
2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения и расчетных показателей максимально допустимого уровня                   территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей N 1.
Таблица № 1

	N п/п
	Показатель
	Перечень возможных объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами <*>
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов

	1.
	Обеспеченность населения электрической энергией
	объекты генерации электрической энергии, объекты распределительной сети (РП, ТП), осуществляющие передачу энергии конечному потребителю
	по заданию на проектирование
	не устанавливается

	2.
	Обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления, вентиляции, горячего водоснабжения)
	объекты централизованной системы теплоснабжения, осуществляющие выработку и подачу тепловой энергии конечному потребителю
	по заданию на проектирование
	не устанавливается

	3.
	Обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение
	объекты централизованной системы водоснабжения, осуществляющие отбор и подачу воды конечному потребителю
	по заданию на проектирование
	не устанавливается

	4.
	Обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков
	объекты централизованной системы водоотведения, осуществляющие сбор, отвод и очистку бытовых стоков
	по заданию на проектирование
	не устанавливается

	5.
	Обеспеченность населения газом
	объекты газоснабжения - газопроводы низкого давления, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, за исключением объектов, реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их частей, включая являющиеся неотъемлемой технологической частью здания, строения и сооружения) не приводит к изменению их основных характеристик (рабочего давления) и (или) осуществляется в границах соответствующего муниципального образования, на территории которого расположены реконструируемые объекты
	по заданию на проектирование
	не устанавливается


--------------------------------

<*> Нормативы потребления коммунальных услуг установлены нормативными правовыми актами органа исполнительной власти Кировской области и представлены в таблице N 1а.

Таблица N 1а

	N п/п
	Объект местного значения
	Обоснование норматива потребления коммунальных услуг

	1.
	Объекты электроснабжения
	Постановление Правительства Кировской области от 30.05.2017 N 285-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета»

	2.
	Объекты теплоснабжения
	Распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 17.06.2016 N 106-р «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в некоторых муниципальных образованиях Кировской области»

	3.
	Объекты водоснабжения и водоотведения
	Распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 N 1-р «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области»

	4.
	Объекты газоснабжения
	Постановление Правительства Кировской области от 26.04.2007 № 93/200 «О нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета»


2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей N 2.

Таблица N 2
	№

п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель,
единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Объекты транспортного обслуживания местного значения
	
	
	

	1.1.
	Автостанция межмуниципального сообщения
	количество объектов, единиц
	1 – в муниципальном округе
	транспортная доступность –

90 минут

	2.
	Объекты

транспортного

обслуживания

регионального

значения
	
	
	

	2.1.
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа
	плотность

автомобильных

дорог общего

пользования

регионального и

межмуниципально
го значения,

км/1000 кв. км

территории
	21,79
	не нормируется

	
	
	категория дорог

регионального

значения
	не ниже IV
	не нормируется

	
	
	категория дорог

межмуниципально
го значения
	не ниже V
	не нормируется


2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей    № 3.

Таблица N 3
	№

п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель, 
единица измерения 
	Показатель 
минимальной обеспеченности *
	Показатель 
максимальной доступности

	1
	Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек
	Штук 
	1
	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом) 



	2
	Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек
	Штук
	6
	Не более 15 мин шаговой доступности

	3
	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек
	Штук
	2
	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом) 



	4
	Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров
	Штук
	1
	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом) 



	5
	Лыжные базы с трассой длиной до 5 километров
	Штук
	3
	Не устанавливается


* Расчет показателя минимальной обеспеченности произведен для муниципального образования с численностью населения 9000 человек.

Примечание:

1. Для иных объектов местного значения в области физической культуры и спорта, не указанных в таблице № 3, расчетные показатели применяются в соответствии с заданием на проектирование.

2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330 или заданием на проектирование.
2.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей № 4. 
Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень доступности объектов

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объекты местного значения в области образования
	
	
	

	1.1.
	Образовательные организации дополнительного образования детей
	Количество мест на 1000 человек
	19, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников – 6,3, детско-юношеская спортивная школа – 4,4, детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) – 5,1.
	транспортная доступность - 30 минут

	1.2.
	Общеобразовательные организации
	
	
	

	
	городская местность
	Количество мест на 
1000 человек
	205,3
	пешеходная доступность составляет по времени 7 минут, 

в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности – 

11 минут, в сельских населенных пунктах поселений – 

13 минут;

транспортная доступность 30 километров в одну сторону*

	
	сельская местность
	Количество мест на 
1000 человек
	146,8
	

	1.3.
	Дошкольные образовательные организации
	
	
	пешеходная доступность  составляет по времени 8 минут, 

в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности – 12 минут, в сельских населенных пунктах поселений – 15 минут; 

транспортная доступность – 

30 километров в одну сторону*

	
	городская местность
	Количество мест на 

1000 человек
	81
	

	
	сельская местность
	Количество мест на 

1000 человек
	51
	


*Органом местного самоуправления муниципального образования Кировской области может быть увеличен максимально допустимый уровень территориальной доступности до общеобразовательных организаций при соответствующем обосновании.

Примечания: 
1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

2. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций, не указанных в приложении Д к СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

5. В сельских населенных пунктах места для организаций дополнительного образования рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций.

2.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов местного значения в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей     № 5.
Таблица № 5
	N п/п
	Показатель
	Перечень возможных объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень доступности объектов

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Озелененные территории общего пользования в границах муниципальных округов
	
	
	

	1.1.
	Суммарная обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования
	парки, сады, зоны отдыха; аллеи, бульвары, скверы; озелененные пешеходные зоны; газоны
	Поселок городского типа
	10 кв. м на человека
	не устанавливается

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	12 кв. м на человека
	

	2.
	Объекты культуры и искусства
	
	
	

	2.1.
	Обеспеченность населения муниципальными библиотеками
	общедоступная библиотека
	1 на 25 тыс. человек
	транспортная доступность 30 - 40 минут

	2.2.
	Обеспеченность населения музеями
	краеведческий, тематический музей
	1
	транспортная доступность 30 - 40 минут

	2.3.
	Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа
	Многофункциональные центры культурно-досугового типа, Дом (центры) народного творчества, Дом культуры, 
	1
	транспортная доступность 30 - 40 минут

	3.
	Объекты капитального строительства организаций ритуального обслуживания населения, места погребения: кладбища, крематории
	
	
	

	3.1.
	Обеспеченность населения местами захоронения умерших (размеры земельных участков)
	кладбище традиционного захоронения
	0,24 га на 1 тыс. чел.
	доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами

	4.
	Объекты муниципальной пожарной охраны
	
	
	

	4.1.
	Пожарные депо
	количество объектов, единиц 
	1
	здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 
10 минут, в сельских населенных пунктах – 20 минут

	5.
	Объекты социального обслуживания
	
	
	

	5.1.
	Центр социального обслуживания населения
	уровень обеспеченности, количество объектов 
на 50 000 человек
	1
	не нормируется

	5.2.
	Центр занятости населения
	уровень обеспеченности, количество объектов
	1
	транспортная доступность – в течение 1 часа

	6.
	Отделения почтовой связи
	
	
	


	
	муниципальный округ
	уровень обеспеченности, количество объектов (отделений) до 5 000 человек
	1
	10 000 метров

	7.
	Участковые пункты полиции
	
	
	

	
	муниципальный округ
	уровень обеспеченности – 
1 участковый уполномоченный полиции на 2 800 человек

	1
	соответствует границам административного участка, определяемого решением территориального органа Министерства внутренних дел Российской Феде-рации

	8.
	Здания, предназначенные для размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Кировской области
	количество объектов, единиц
	по заданию на проектирование
	не нормируется


Примечания:

1. Земельный участок для размещения парка выделяется в системе озелененных территорий общего пользования городских и сельских населенных пунктов. Минимальная площадь территории парка – 2 гектара. Парк может состоять из одного или нескольких земельных участков.
Время доступности парков на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть не более 20 минут.

2. Пользователям библиотек независимо от места проживания следует обеспечить доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий. Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам рекомендуется оборудовать адаптивными программными и аппаратными средствами для инвалидов по зрению в соответствии с ГОСТ Р 51645-2017 "Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное. Технические требования к оборудованию и производственной среде", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.11.2017 N 1773-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации".

3. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей муниципального округа, но не может превышать 40 га.
4. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности пожарными депо устанавливается в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, сводом правил СП 11.13130.2009, приказом МЧС России от 15.10.2021 N 700, сводом правил СП 380.1325800.2018

5. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности реабилитационными центрами, комплексными центрами социального обслуживания населения, центрами социальной помощи семье и детям, межрайонными комплексными центрами социального обслуживания населения, центрами социальной помощи лицам без определенного места жительства определяются исходя из реальных потребностей по числу нуждающихся.


6. Для отделений почтовой связи, в которых предусмотрено несколько окон обслуживания, расчетное количество населения, обслуживаемое одним отделением почтовой связи, умножается на количество окон обслуживания согласно пункту 4 приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.10.2020 N 538 "Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества "Почта России" (далее - приказ Минцифры России от 26.10.2020 N 538).

7. Расчетная потребность размещения и категории зданий линейных и территориальных органов внутренних дел, площади земельных участков зданий территориальных органов внутренних дел, площади земельных участков зданий линейных органов внутренних дел следует принимать в соответствии с требованиями приложения П к своду правил СП 42.13330.2016.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработки, утилизации и обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов принимаются в соответствии с таблицей № 6.
Таблица № 6

	№ п/п
	Учреждение, объект, единица измерения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов

	1
	Свалки, объект
	1
	Доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами


Минимально допустимое количество площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов принимается по данным реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ. Пешеходная доступность площадок не более 100 м от жилого дома.
3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов
3.1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта, показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приняты с учетом рекомендованных нормативов обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 (далее – Приказ от 19.08.2021 № 649).

Нормативы обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры рекомендованы для субъекта Российской Федерации из расчета на 100000 жителей. Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры включает все объекты на территории субъекта Российской Федерации, в том числе местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Кировской области.

Перечень объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта установлен в статье 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области».

Обоснование в отношении минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта.

1) Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек.

В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) для многофункциональных спортивных комплексов, физкультурно-оздоровительных комплексов установлен минимальный нормативный показатель обеспеченности объектами – 70 кв.м. общей площади объекта на 1000 человек.

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, количество жителей муниципального округа на 01.01.2025 составляет 10330 человек. 

Расчет норматива:

70 кв.м. * 10330 человек / 1000 человек = 723,1 кв.м. – общей площади объекта.

Установлено значение нормативного показателя 1 объект.

1.2.
Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек.

Нормативный показатель для стадионов, спортивных залов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 59 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, количество жителей муниципального округа на 01.01.2025 составляет 10330 человек.

Расчет норматива:

10330 человек * 59 объектов / 100000 человек = 6,1

Установлено значение нормативного показателя 6 объектов.

1.3.
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, лыжные базы с трассой длиной до 5 километров.

Нормативный показатель для «других» объектов, в том числе крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей, лыжных баз, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 46 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, количество жителей муниципального округа на 01.01.2025 составляет 10330 человек.

Расчет норматива:

10330 человек * 46 объектов / 100000 человек = 4,75

Следовательно, минимальный уровень обеспеченности 5 объектов.

Установлены значения нормативных показателей:

для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей вместимостью до 500 человек – 2;

для лыжных баз с трассой длиной до 5 километров – 3.

1.4. Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров.

Нормативный показатель для плавательных бассейнов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 5 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, количество жителей муниципального округа на 01.01.2025 составляет 10330 человек. 

Расчет норматива:

10330 человек * 5 объектов / 100000 человек = 0,52

Установлено значение нормативного показателя 1 объект.

Обоснование в отношении максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта.

1) Показатели максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта: многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров установлены в соответствии с разделом 3 Приказа от 19.08.2021 № 649 не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом). 

2) В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до спортивных залов установлена 1000 метров пешей доступности. При средней скорости движения человека 4 км/ч, максимальная доступность до спортивных залов в МНГП установлена не более 15 минут.

3) В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до лыжных баз не устанавливается.
3.2. Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности местами для объектов в области образования основан на данных о численности населения в определенных возрастных группах. Источником данных о численности населения (детей дошкольного, школьного и среднего профессионального возраста) в возрастных категориях являются данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

Перечень объектов местного значения в области образования установлен в статье 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области».

Обоснование в отношении минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами образования.

1)
Дошкольные образовательные организации.

В соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования рассчитывается число мест в образовательных организациях для городской и сельской местности.

Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 01.01.2024 для городской и сельской местности по формуле:

Мдоо/1000 = Ч1-6 / Чобщ x 1 000, где:

Мдоо/1000 - число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 1000 человек;

Ч1-6 - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, человек;

Чобщ - общая численность населения, человек.

В муниципальном округе в городской местности общая численность населения – 3332 человека, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 271 человек, в сельской местности общая численность населения - 7185 человек, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 367 человек;

Расчет количества мест в дошкольных образовательных организациях для муниципального округа Кировской области производится следующим образом:

Мдоо/1000 = 271 / 3332 x 1 000 = 81 место на 1000 человек для городской местности;

Мдоо/1000 = 367 / 7185 x 1 000 = 51 место на 1000 человек для сельской местности.

2)
Организации дополнительного образования детей.

В соответствии с подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 письма Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 - 75%.

В соответствии с приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016 число мест в организациях дополнительного образования детей составляет 10% от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%, детско-юношеская спортивная школа - 2,3%, детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%.

Число мест в образовательных организациях дополнительного образования детей в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 01.01.2024 по формуле:

Модо/1000 = Ч5-18 / Чобщ x 1 000, где:

Модо/1000 - число мест в образовательных организациях дополнительного образования детей в расчете на 1000 человек;

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (охват 75%), человек;

Чобщ - общая численность населения, человек.

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет (охват 100%) на территории муниципального округа на 01.01.2024 составило:

в муниципальном округе общая численность населения - 10517 человек, общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (100%) - 1998 человек, общее количество мест в образовательных организациях дополнительного образования детей на 1000 человек – 190;

Расчет общего количества мест в организациях дополнительного образования детей для муниципального округа Кировской области производится следующим образом:

Модо/1000 = 1998 / 10517 x 1 000 = 190 мест на 1000 человек, из них количество мест в образовательных организациях дополнительного образования детей составляет 19 мест, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников – 6,3 мест, детско-юношеская спортивная школа – 4,4 места, детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) – 5,1 мест.

3)
Общеобразовательные организации.

В соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 для реализации общеобразовательных программ общего образования рассчитывается число мест в образовательных организациях для городской и сельской местности.

В соответствии с приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016 число мест в общеобразовательных организациях следует принимать с учетом 100% охвата детей начальным общим и основным общим образованием (1 - 9-е классы) и до 75% охвата детей средним общим образованием (10 - 11-е классы) при обучении в одну смену.

Число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 01.01.2024 для городской и сельской местности по формуле:

Моо/1000 = (Ч7-16 + Ч17-18x75%) / Чобщ x 1 000, где:

Моо/1000 - число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек;

Ч7-16 - численность детей в возрасте от 7 до 16 лет, человек;

Ч17-18x75% - численность детей в возрасте от 17 до 18 лет, человек;

Чобщ - общая численность населения, человек.

Число детей в возрасте от 7 до 16 лет (охват 100%) и от 17 до 18 лет (охват 75%) на территории Кировской области на 01.01.2024 составило:

в муниципальном округе в городской местности общая численность населения - 3332 человека, общее количество детей в возрасте от 7 до 16 лет (100%) - 644 человека, общее количество детей в возрасте от 17 до 18 лет (75%) - 40 человек, в сельской местности общая численность населения - 7185 человек, общее количество детей в возрасте от 7 до 16 лет (100%) - 1000 человек, общее количество детей в возрасте от 17 до 18 лет (75%) - 55 человек;

Расчет количества мест в общеобразовательных организациях для муниципального округа производится следующим образом:

Моо/1000 = (644 + 40) / 3332 x 1 000 = 205,3 мест на 1000 человек для городской местности;

Моо/1000 = (1000 + 55) / 7185 x 1 000 = 146,8 мест на 1000 человек для сельской местности.
В Местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области;

планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области (решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 25.12.2023 № 15/2 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Афанасьевского муниципального округа Кировской области до 2035 года»); 

предложений органов местного самоуправления муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области и заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 29.11.2024 № 523-П "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области".
Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования, содержащиеся в разделе 2 «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования», подготовлены в соответствии:

с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

с Земельным кодексом Российской Федерации;

с Жилищным кодексом Российской Федерации;

с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

с Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти";

с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006    № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020   № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.2016 № 572/пр «Об утверждении свода правил «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 311/пр «Об утверждении свода правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр «Об утверждении СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2019 № 897/пр/1128 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.05.2022 № 389/пр «Об утверждении СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны»;

с приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 03.07.2006 № 407 «О сводах правил по проектированию и строительству спортивных сооружений»;

с Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

с постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009        № 13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения»;

с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.
_________
